Мебель для гостиной

**«Марта-11»**

Корпус – ЛДСП Венге Цаво, Ясень темный

Фасад – ЛДСП Дуб Белфорт, Ясень светлый

Изготовитель: ООО «Интерьер-Центр»

Юр.адрес: 440068, Пензенская область, г. Пенза,

ул. Рябова,д.31

Факт. адрес: 440068, Пензенская область, г. Пенза,

ул. Рябова,д.31

ОГРН: 1135837000485, ИНН: 5837053127

Тел.: 8-800-700-20-58

(8412) 36-10-03, (8412) 36-10-05

Дата выпуска 2015г. Срок службы – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес.

Произведено в России.





Декларация о соответствии:

ТС № RU Д- RU.АУ04.В.13766

**Лого.wmf Лого.wmf**г. Пенза, ул. Рябова, 31  
8-800-700-20-58   
(звонок по России бесплатный)  
т./ф. 8(8412) 36-10-03, 8(8412) 36-10-05

Отдел продаж:

zakaz1@interier-center.ru  
Отдел рекламаций:  
**reklamator@interier-center.ru**  
Директор:

director@interier-center.ru  
[www.interier-center.ru](http://www.interier-center.ru/)

**МАРТА-11**

**Инструкция**

**по сборке и эксплуатации мебели**



2700х2100х530(ШхВхГ)

**Инструкция**

**по сборке и эксплуатации мебели**

**КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ Марта-11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Размер | Кол-во | № упак. |
| 1 | Боковая стенка | 2084х500 | 2 | 1 |
| 2 | Боковая стенка | 2084х400 | 2 | 1 |
| 3 | Крышка | 1500х420 | 1 | 2 |
| 4 | Вязка | 1468х400 | 1 | 2 |
| 5 | Вязка | 1468х280 | 2 | 4 |
| 6 | Цоколь | 1468х80 | 1 | 2 |
| 7 | Боковая стенка | 1440х280 | 2 | 4 |
| 8 | Крышка | 800х530 | 1 | 3 |
| 9 | Боковая стенка | 798х280 | 2 | 4 |
| 10 | Вязка | 768х500 | 2 | 3 |
| 11 | Цоколь | 768х80 | 1 | 2 |
| 12 | Вязка | 726х280 | 2 | 4 |
| 13 | Перегородка | 610х280 | 1 | 2 |
| 14 | Вязка | 500х400 | 1 | 2 |
| 15 | Боковая стенка | 484х400 | 2 | 2 |
| 16 | Крышка | 400х430 | 1 | 3 |
| 17 | Вязка ящика | 308х150 | 2 | 3 |
| 17А, 17Б | Боковая ящика | 400х150 | 4 | 3 |
| 18 | Перегородка | 387х400 | 2 | 2 |
| 19 | Полка | 368х400 | 3 | 3 |
| 20 | Вязка | 368х400 | 2 | 3 |
| 21 | Цоколь | 368х80 | 1 | 2 |
| 22 | Полка | 228х280 | 4 | 4 |
| 22 | Створка | 2000х397 | 3 | 5 |
| 23 | Створка | 397х745 | 2 | 5 |
| 24 | Створка | 397х497 | 1 | 5 |
| 25 | Накладка | 198х498 | 2 | 2 |
| 26 | ДВП | 2015х395 | 3 | 1 |
| 27 | ДВП | 400х435 | 2 | 2 |
| 28 | ЛДВП | 1495х415 | 1 | 2 |
| 29 | ЛДВП | 1495х315 | 2 | 2 |
| 30 | Штанга металлическая | 760 | 1 | 3 |
| 31 | Брус соединительный | 1987 | 1 | 1 |
| 32 | Брус соединительный | 1467 | 1 | 1 |
| 33 | Зеркало | 925х346 | 1 | 5 |

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ**

**Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.**

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

**В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.**

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений – 18 мес., бытовой – 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении – со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

**ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65 +/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получении травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры – необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхности мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

**В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.**



**ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЙ**

Общие положения:

Все изделия набора выполнены из щитовых деталей: стенок горизонтальных, стенок вертикальных, фасадных панелей и полок. Изделия собирают по одной схеме:

- сборка каркаса из стенок горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных с креплением стенок задних(ДВП);

- навеска дверей и крепление ручек;

- установка кронштейнов, полкодержателей, штангодержателей и размещение на них соответственно полок и штанг;

- сборка и установка ящиков.

Сборка каркаса:

- взять горизонтальные и вертикальные стенки конкретного изделия, совместить отверстия, соединить детали в каркас и закрепить их евровинтами;



- положить каркас лицевыми кромками вниз, выставить и выверить углы на 90 градусов;

- прикрепить гвоздями к задним кромкам каркаса стенки из ДВП.

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание перекоса створок, после того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми(±1-2мм). Только после этого можно прибивать заднюю стенку. Используйте это примечание при сборке каждой секции или её части.

**Комплектация фурнитурой Марта-11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Эскиз** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Гвозди 1,6\*25 | http://im6-tub-ru.yandex.net/i?id=242092983-34-72&n=21 | гр. | 50 |
| 2 | Дюбель+эксцентрик | http://www.makuha.ru/tehno/krovat-jashik/508_fi_202b.jpg | шт. | 4+4 |
| 3 | Еврозаглушка | http://im4-tub-ru.yandex.net/i?id=527779628-32-72&n=21 | шт. | 30 |
| 4 | Еврошуруп 6,3\*50 | &IEcy;&vcy;&rcy;&ocy;&vcy;&icy;&ncy;&tcy; | шт. | 84 |
| 5 | Еврошуруп 3,6\*13 | http://im4-tub-ru.yandex.net/i?id=397921893-55-72&n=21 | шт. | 40 |
| 6 | Ключ для еврошурупа | http://klio-company.ru/UserFiles/Image/catalog/thumbnails/klyuch-shestigrannyi-sw-4.0-mm-s---obraznyi-1361864792.jpg | шт. | 1 |
| 7 | Лифт газовый | http://im6-tub-ru.yandex.net/i?id=77873864-71-72&n=21 | шт. | 4 |
| 8 | Наконечник (подпятник) | http://im6-tub-ru.yandex.net/i?id=534200247-63-72&n=21 | шт. | 13 |
| 9 | Направляющие \*350 | http://im7-tub-ru.yandex.net/i?id=438267762-17-72&n=21 | шт. | 2 |
| 10 | Петля 4х шарнирная накладная | http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=71983614-26-72&n=21 | шт. | 15 |
| 11 | Полкодержатель | http://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=76105471-26-72&n=21 | шт. | 36 |
| 12 | Ручка 128 мм | IMG_20150427_135645 | шт. | 8 |
| 13 | Саморез 3,5\*16 | &Scy;&acy;&mcy;&ocy;&rcy;&iecy;&zcy; 3,5*16 &pcy;&ocy;&tcy;&acy;&jcy;, &kcy;&rcy;&ucy;&pcy;&ncy;&acy;&yacy; &rcy;&iecy;&zcy;&softcy;&bcy;&acy;, &ocy;&kcy;&scy;&icy;&dcy; (1000) | шт. | 42 |
| 14 | Шкант 8\*30 | http://im6-tub-ru.yandex.net/i?id=587306561-32-72&n=21 | шт. | 8 |
| 15 | Штангодержатель металлический | штангодержатель металл.jpeg | шт. | 2 |