|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!**  Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.  При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.  Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.    **Рекомендации по сборке**  Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим  руководством и следуйте его рекомендациям.  Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.  **Технические данные**  Габаритные размеры:  Высота (мм): 770 Вес (кг): 46  Глубина (мм): 475  Ширина (мм): 800  **Правила пользования и эксплуатации изделия**  Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.   * Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью. * Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами. * Не ставьте на поверхность раскаленные предметы. * При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели. * Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С. * Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п. * Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка. * Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет. * Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.   **Гарантийные обязательства**  Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.  Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.  Комплектовщик- | **ПАСПОРТ**  **Комод «Ostin» М6 «Комод»**  **ТО-13067023-2015**   |  |  | | --- | --- | | Наименование | Индекс позиции | | Комод «Ostin» М6 «Комод» | 04-01-11 Цвет: |     \\public\public\Производство\Айсулу\1 Новые наименование с 06,05,16\картинки для паспортов\6png.png  Произведено:  Россия  ООО «РИННЭР»  Удмуртская республика  г. Ижевск ул. Пойма 91/5  e-mail: [mebel@rinner.ru](mailto:Rinner@list.ru)  www.rinner.ru  т/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| м6.wmf**Порядок сборки «Комод»:**   1. Установить подпятники (Е) к деталям 3, 4; 2. К деталям 3, 4 прикрепить соединительные болты эксцентриков (Б) (см. рис. 3); 3. К деталям 3, 4 прикрепить детали 1, 2 на эксцентрики (Б), предварительно, установив деталь 5 на эксцентрики (Б) и шканты (Г); 4. К деталям 3, 4 прикрепить направляющие (А), предварительно разъединив их (см.рис. 2); 5. Прикрепить к детали 2 деталь 6 евровинтами (Д); 6. Прикрепить заднюю стенку (детали 18) на саморезы (В), контролируя диагональ; 7. Детали ящиков 7, 8, 9 10 и 11, 12, 13, 14 скрепить между собой евровинтами (Д) кромкой вверх; 8. На фасады 15, 16 установить соединительные болты эксцентриков (Б); 9. Прикрепить фасады 15, 16 к каркасам ящиков эксцентриками (Б); 10. К каркасам ящиков прикрепить дно 17 саморезами (В); 11. Ответные направляющие (А) (см. рис.2) прикрепить к боковинам ящиков 7, 8 согласно разметке; 12. Прикрепить ручки (Ж) к фасадам 15, 16 (саморезы И); 13. Вставить ящики (см. рис. 2).  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** | | | | | **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | | 1 | Крыша | 800х475х16 | 1 | | 2 | Дно | 768х450х16 | 1 | | 3 | Боковина левая | 744х450х16 | 1 | | 4 | Боковина правая | 744х450 х16 | 1 | | 5 | Ребро жесткости | 120х768 х16 | 1 | | 6 | Цоколь | 768х60 х16 | 1 | | 7 | Боковина ящика левая | 400х120 х16 | 3 | | 8 | Боковина ящика правая | 400х120 х16 | 3 | | 9 | Задняя панель ящика | 711х120 х16 | 3 | | 10 | Фальш-панель ящика | 711х120 х16 | 3 | | 11 | Боковина ящика левая | 400х106 х16 | 1 | | 12 | Боковина ящика правая | 400х106 х16 | 1 | | 13 | Задняя панель ящика | 711х106 х16 | 1 | | 14 | Фальш-панель ящика | 711х106 х16 | 1 | | 15 | Фасад ящика | 796х170х22 | 3 | | 16 | Фасад верхний | 796х156х22 | 1 | | 17 | Дно ящика | 739х396х3,2 | 4 | | 18 | Задняя стенка ДВП | 347х796х3,2 | 2 |   Рис.1 Схема сборки | **шариковые направляющие**    Рис.2 Схема установки шариковых направляющих  Рис.3 Схема установки эксцентрика   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** | | | | **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** | | А | Шариковые направляющие  L-400х35 мм | 4 компл. | | Б | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 18 компл. | | В | Саморез 3,5х16 | 142 шт. | | Г | Шкант 8х30 | 2 шт. | | Д | Евровинт 6х50 | 18 шт. | | Е | Подпятник пластмассовый | 4 шт. | | Ж | Ручка С7 (96 мм) | 4 шт. | | З | Ключ шестигранник S4 мм | 1 шт. | | И | Саморез 4х30 мм | 8 шт. |   **Безимени-1**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | C:\Users\User\Desktop\направл.jpg | Стяжка эксцентриковая | гайка 4x13 | C:\Users\User\Desktop\шкант.jpg | [Конфирмат](file:///\\sever\detail.html) | | А | Б | В | Г | Д | | подпятник |  | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG | | Е | Ж | З |   Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!  Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.  Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.  www.rinner.ru  Необходимый инструмент для сборки:  \* Рулетка \* Отвертка крестовая \* Отвертка плоская |