|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!** Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени. При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия. **Рекомендации по сборке** Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящимруководством и следуйте его рекомендациям. Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.**Технические данные**Габаритные размеры:Высота (мм): 770 Вес (кг): 46Глубина (мм): 475Ширина (мм): 800**Правила пользования и эксплуатации изделия** Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.* Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
* Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
* Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
* При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
* Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
* Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.
* Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
* Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
* Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

**Гарантийные обязательства**Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.Комплектовщик- | **ПАСПОРТ****Комод «Ostin» М6 «Комод»****ТО-13067023-2015**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Индекс позиции |
| Комод «Ostin» М6 «Комод» | 04-01-11 Цвет: |

 \\public\public\Производство\Айсулу\1 Новые наименование с 06,05,16\картинки для паспортов\6png.pngПроизведено:РоссияООО «РИННЭР»Удмуртская республикаг. Ижевск ул. Пойма 91/5 e-mail: mebel@rinner.ruwww.rinner.ruт/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| м6.wmf**Порядок сборки «Комод»:** 1. Установить подпятники (Е) к деталям 3, 4;
2. К деталям 3, 4 прикрепить соединительные болты эксцентриков (Б) (см. рис. 3);
3. К деталям 3, 4 прикрепить детали 1, 2 на эксцентрики (Б), предварительно, установив деталь 5 на эксцентрики (Б) и шканты (Г);
4. К деталям 3, 4 прикрепить направляющие (А), предварительно разъединив их (см.рис. 2);
5. Прикрепить к детали 2 деталь 6 евровинтами (Д);
6. Прикрепить заднюю стенку (детали 18) на саморезы (В), контролируя диагональ;
7. Детали ящиков 7, 8, 9 10 и 11, 12, 13, 14 скрепить между собой евровинтами (Д) кромкой вверх;
8. На фасады 15, 16 установить соединительные болты эксцентриков (Б);
9. Прикрепить фасады 15, 16 к каркасам ящиков эксцентриками (Б);
10. К каркасам ящиков прикрепить дно 17 саморезами (В);
11. Ответные направляющие (А) (см. рис.2) прикрепить к боковинам ящиков 7, 8 согласно разметке;
12. Прикрепить ручки (Ж) к фасадам 15, 16 (саморезы И);
13. Вставить ящики (см. рис. 2).

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** |
| **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** |
| 1 | Крыша | 800х475х16 | 1 |
| 2 | Дно | 768х450х16 | 1 |
| 3 | Боковина левая | 744х450х16 | 1 |
| 4 | Боковина правая | 744х450 х16 | 1 |
| 5 | Ребро жесткости | 120х768 х16 | 1 |
| 6 | Цоколь | 768х60 х16 | 1 |
| 7 | Боковина ящика левая | 400х120 х16 | 3 |
| 8 | Боковина ящика правая | 400х120 х16 | 3 |
| 9 | Задняя панель ящика | 711х120 х16 | 3 |
| 10 | Фальш-панель ящика | 711х120 х16 | 3 |
| 11 | Боковина ящика левая | 400х106 х16 | 1 |
| 12 | Боковина ящика правая | 400х106 х16 | 1 |
| 13 | Задняя панель ящика | 711х106 х16 | 1 |
| 14 | Фальш-панель ящика | 711х106 х16 | 1 |
| 15 | Фасад ящика | 796х170х22 | 3 |
| 16 | Фасад верхний | 796х156х22 | 1 |
| 17 | Дно ящика | 739х396х3,2 | 4 |
| 18 | Задняя стенка ДВП | 347х796х3,2 | 2 |

Рис.1 Схема сборки | **шариковые направляющие** Рис.2 Схема установки шариковых направляющихРис.3 Схема установки эксцентрика

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** |
| **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** |
| А | Шариковые направляющие L-400х35 мм | 4 компл. |
| Б | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 18 компл. |
| В | Саморез 3,5х16 | 142 шт. |
| Г | Шкант 8х30 | 2 шт. |
| Д | Евровинт 6х50 | 18 шт. |
| Е | Подпятник пластмассовый  | 4 шт. |
| Ж | Ручка С7 (96 мм) | 4 шт. |
| З | Ключ шестигранник S4 мм | 1 шт. |
| И | Саморез 4х30 мм | 8 шт. |

**Безимени-1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\User\Desktop\направл.jpg | Стяжка эксцентриковая | гайка 4x13 | C:\Users\User\Desktop\шкант.jpg | Конфирмат |
| А | Б | В | Г | Д |
| подпятник |  | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG |
| Е | Ж | З |

Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru. Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.www.rinner.ruНеобходимый инструмент для сборки:\* Рулетка \* Отвертка крестовая \* Отвертка плоская |