|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!** Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени. При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия. **Рекомендации по сборке** Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящимруководством и следуйте его рекомендациям. Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.**Технические данные**Габаритные размеры:Высота (мм): 528 Вес (кг): 15 Глубина (мм): 234 Ширина (мм): 830 **Правила пользования и эксплуатации изделия** Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.* Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
* Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
* Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
* При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
* Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
* Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.
* Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
* Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
* Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

**Гарантийные обязательства**Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.Комплектовщик- | **ПАСПОРТ****Полка «Walker» М11 «Полка 2»****ТО-13067023-2015**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Индекс позиции |
| Полка «Walker» М11 «Полка 2» | 08-01-18 Цвет: |

тн 2.jpg Произведено:РоссияООО «РИННЭР»Удмуртская республикаг. Ижевск ул. Пойма 91/5 e-mail: mebel@rinner.ruwww.rinner.ruт/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| М11.wmfРис.1 Схема сборки

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** |
| **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** |
| 1 | Крыша | 798х234х 16 | 1 |
| 2 | Дно | 798х234х 16 | 1 |
| 3 | Боковина | 528х234 х16 | 2 |
| 4 | Полка жесткая | 798х234 х16 | 1 |
| 5 | Стойка | 175х234 х16 | 1 |
| 6 | Фасад | 332х826 х16 | 1 |
| 7 | Задняя стенка ДВП | 826х 198х 16 | 1 |
| 8 | Задняя стенка ДВП1 | 826х 325 х16 | 1 |

 **Порядок сборки «Полка 2»:** Сборку производим в горизонтальном положении. 1. К деталям 3 прикрепить к детали 2 евровинтами (В), с помощью ключа (З);
2. К детали 4 прикрепить деталь 5 евровинтами (В);
3. Детали 4, 5 прикрепить к деталям 3, 3, 2 евровинтами (В);
4. Деталь 1 прикрепить к деталям 3 евровинтами (В);
5. Крепим детали 7, 8 саморезами (Г), используя шайбу (К) на стыках ДВП, контролируя диагональ изделия;
6. Устанавливаем крестовины петель на деталь 1 евровинтами (И) согласно разметке;
7. Устанавливаем петли на фасад 6 саморезами (Г) и ручку (Б) (саморезы в комплекте);
8. Устанавливаем крепеж кронштейна газового (Д) согласно разметке на детали 3, 6;
9. Устанавливаем фасад 6 и регулируем открывание (см. рис. 2);
10. Соединяем крепеж кронштейна газового (Д) газ-лифтом баллоном к низу;
11. Устанавливаем подвесы (Е) к деталям 3 саморезами (Г)(Л) (см. рис. 3). В вехнее отверстие закрутить саморез 3,5х16 мм, в нижнее – саморез 4х30 мм;
12. Установить заглушки (З) на видимые части крепежа.

 **Внимание!!! Крепеж изделия к стене не входит в комплект поставки.** | Регулировку фасадов производить после установки изделия на место (Рис.3).Рис.2 Схема установки петель**дверь%203дверь%202дверь%201дверь%203**Рис.3 Схема установки подвески

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** |
| **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** |
| А | Петля 4-х шарн. накладная ALBA, BZ | 2 шт. |
| Б | Ручка С31 (160мм) металлик  | 1 шт. |
| В | Евровинт 7х50 | 16 шт. |
| Г | Саморез 3,5х16 | 46 шт. |
| Д | Кронштейн газовый (80) | 1 шт. |
| Е | Подвеска 5.1 А | 2 шт. |
| Ж | Ключ шестигранник S 4мм | 1 шт. |
| З | Заглушка евровинта Дуб Млечный (бежевый)2 | 14 шт. |
| И | Евровинт 6.3х11 | 4 шт. |
| К | Шайба пластмассовая | 8 шт. |
| Л | Саморез 4х30 | 2 шт. |

**крепление подвески**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Копия Петля | 14.jpg | Конфирмат | гайка 4x13 | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\кронштейн газовый.jpg |
| А | Б | В | Г | Д |
| C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\подвеска.jpg | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG | 6.jpg | 13.jpg | 5.jpg |
| Е | Ж | З | И | К |

**дверь%201дверь%202дверь%203**Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru. Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.www.rinner.ruНеобходимый инструмент для сборки:\* Рулетка \* Отвертка крестовая |