|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!**  Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.  При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.  Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.    **Рекомендации по сборке**  Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим  руководством и следуйте его рекомендациям.  Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.  **Технические данные**  Габаритные размеры:  Высота (мм): 528 Вес (кг): 15  Глубина (мм): 234  Ширина (мм): 830  **Правила пользования и эксплуатации изделия**  Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.   * Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью. * Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами. * Не ставьте на поверхность раскаленные предметы. * При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели. * Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С. * Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п. * Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка. * Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет. * Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.   **Гарантийные обязательства**  Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.  Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.  Комплектовщик- | **ПАСПОРТ**  **Полка «Walker» М11 «Полка 2»**  **ТО-13067023-2015**   |  |  | | --- | --- | | Наименование | Индекс позиции | | Полка «Walker» М11 «Полка 2» | 08-01-18 Цвет: |   тн 2.jpg    Произведено:  Россия  ООО «РИННЭР»  Удмуртская республика  г. Ижевск ул. Пойма 91/5  e-mail: [mebel@rinner.ru](mailto:Rinner@list.ru)  www.rinner.ru  т/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| М11.wmf  Рис.1 Схема сборки   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** | | | | | **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | | 1 | Крыша | 798х234х 16 | 1 | | 2 | Дно | 798х234х 16 | 1 | | 3 | Боковина | 528х234 х16 | 2 | | 4 | Полка жесткая | 798х234 х16 | 1 | | 5 | Стойка | 175х234 х16 | 1 | | 6 | Фасад | 332х826 х16 | 1 | | 7 | Задняя стенка ДВП | 826х 198х 16 | 1 | | 8 | Задняя стенка ДВП1 | 826х 325 х16 | 1 |     **Порядок сборки «Полка 2»:**  Сборку производим в горизонтальном положении.   1. К деталям 3 прикрепить к детали 2 евровинтами (В), с помощью ключа (З); 2. К детали 4 прикрепить деталь 5 евровинтами (В); 3. Детали 4, 5 прикрепить к деталям 3, 3, 2 евровинтами (В); 4. Деталь 1 прикрепить к деталям 3 евровинтами (В); 5. Крепим детали 7, 8 саморезами (Г), используя шайбу (К) на стыках ДВП, контролируя диагональ изделия; 6. Устанавливаем крестовины петель на деталь 1 евровинтами (И) согласно разметке; 7. Устанавливаем петли на фасад 6 саморезами (Г) и ручку (Б) (саморезы в комплекте); 8. Устанавливаем крепеж кронштейна газового (Д) согласно разметке на детали 3, 6; 9. Устанавливаем фасад 6 и регулируем открывание (см. рис. 2); 10. Соединяем крепеж кронштейна газового (Д) газ-лифтом баллоном к низу; 11. Устанавливаем подвесы (Е) к деталям 3 саморезами (Г)(Л) (см. рис. 3). В вехнее отверстие закрутить саморез 3,5х16 мм, в нижнее – саморез 4х30 мм; 12. Установить заглушки (З) на видимые части крепежа.   **Внимание!!! Крепеж изделия к стене не входит в комплект поставки.** | Регулировку фасадов производить после установки изделия на место (Рис.3).  Рис.2 Схема установки петель  **дверь%203дверь%202дверь%201дверь%203**  Рис.3 Схема установки подвески   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** | | | | **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** | | А | Петля 4-х шарн. накладная ALBA, BZ | 2 шт. | | Б | Ручка С31 (160мм) металлик | 1 шт. | | В | Евровинт 7х50 | 16 шт. | | Г | Саморез 3,5х16 | 46 шт. | | Д | Кронштейн газовый (80) | 1 шт. | | Е | Подвеска 5.1 А | 2 шт. | | Ж | Ключ шестигранник S 4мм | 1 шт. | | З | Заглушка евровинта Дуб Млечный (бежевый)2 | 14 шт. | | И | Евровинт 6.3х11 | 4 шт. | | К | Шайба пластмассовая | 8 шт. | | Л | Саморез 4х30 | 2 шт. |   **крепление подвески**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Копия Петля | 14.jpg | [Конфирмат](file:///\\sever\detail.html) | гайка 4x13 | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\кронштейн газовый.jpg | | А | Б | В | Г | Д | | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\подвеска.jpg | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG | 6.jpg | 13.jpg | 5.jpg | | Е | Ж | З | И | К |   **дверь%201дверь%202дверь%203**  Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!  Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.  Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.  www.rinner.ru  Необходимый инструмент для сборки:  \* Рулетка \* Отвертка крестовая |