|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!**  Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.  При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.  Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.    **Рекомендации по сборке**  Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим  руководством и следуйте его рекомендациям.  Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.  **Технические данные**  Габаритные размеры:  Высота (мм): 2000 Вес (кг): 116  Глубина (мм): 515  Ширина (мм): 1200  **Правила пользования и эксплуатации изделия**  Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.   * Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью. * Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами. * Не ставьте на поверхность раскаленные предметы. * При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели. * Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С. * Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п. * Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка. * Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет. * Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.   **Гарантийные обязательства**  Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.  Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.  Комплектовщик- | **ПАСПОРТ**  **Шкаф с распашными дверями «Walker» М2 «Шкаф трехсекционный»**  **ТО-13067023-2015**   |  |  | | --- | --- | | Наименование | Индекс позиции | | Шкаф с распашными дверями «Walker» М2 «Шкаф трехсекционный» | 02-05-10 Цвет: |   шк 4 ящ.jpg    Произведено:  Россия  ООО «РИННЭР»  Удмуртская республика  г. Ижевск ул. Пойма 91/5  e-mail: [mebel@rinner.ru](mailto:Rinner@list.ru)  www.rinner.ru  т/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| **М2.wmf**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** | | | | | **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | | 1 | Крыша | 1168х490х16 | 1 | | 2 | Дно | 1168х490 х16 | 1 | | 3 | Боковина | 2000х490 х16 | 2 | | 4 | Стойка внутренняя | 368х490 х16 | 1 | | 5 | Стойка средняя правая | 1520х490х16 | 1 | | 6 | Стойка средняя левая | 1520х490х16 | 1 | | 7 | Полка жесткая | 488х418 х16 | 2 | | 8 | Полка средняя | 1168х490 х16 | 1 | | 9 | Полка съемная внутренняя | 487х416 х16 | 1 | | 10 | Полка съемная | 298х463 х16 | 4 | | 11 | Фальш-панель ящика | 519х120х16 | 4 | | 12 | Задняя панель ящика | 519х120х16 | 4 | | 13 | Боковина ящика левая | 450х120х16 | 4 | | 14 | Боковина ящика правая | 450х120х16 | 4 | | 15 | Фасад ящика нижний правый | 190х596 х16 | 1 | | 16 | Фасад ящика нижний левый | 190х596х16 | 1 | | 17 | Фасад ящика верхний левый | 190х596х16 | 1 | | 18 | Фасад ящика верхний правый | 190х596х16 | 1 | | 19 | Фасад левый | 1544х446х16 | 1 | | 20 | Фасад правый | 1544х446х16 | 1 | | 21 | Цоколь | 1168х64х16 | 2 | | 22 | Дно ящика | 549х447х3,2 | 4 | | 23 | Задняя стенка ДВП1 | 1196х389х3,2 | 1 | | 24 | Задняя стенка ДВП2 | 1541х439х3,2 | 2 | | 25 | Задняя стенка ДВП3 | 1541х313х3,2 | 1 | | 26 | Штанга | 414 мм | 2 |   Рис.1 Схема сборки  **Порядок сборки «Шкаф трехсекционный»:**  Изделие собирается в горизонтальном положении.   1. Установить подпятники (Е) на детали 3, 3 саморезами (Ж); 2. Установить соединительные болты эксцентриков (Б) (см. рис. 4) и штангодержатели (И) на детали 3, 3, 5, 6; 3. Соединить деталь 1,2,8 с деталями 3, 3 эксцентриками (Б), предварительно, установив полку 7 на эксцентрики (Б); 4. Установить на детали 5,6 соединительные болты эксцентриков (Б) (см. рис. 4) и полкодержатели (М); 5. Прикрепить детали 5,6 к деталям 1,8 евровинтами (Д); 6. Прикрепить стойку 4 к деталям 2,8 евровинтами (Д); 7. Прикрепить деталь 21 к детали 2 на евровинты (Д); 8. Детали ящиков 11,12,13,14 скрепить между собой евровинтами (Д) кромкой вверх; 9. На фасады 15,16,17,18 установить соединительные болты эксцентриков (Б); 10. Прикрепить фасады 15,16,17,18 к каркасам ящиков эксцентриками (Б); 11. К каркасам ящиков прикрепить дно 22 саморезами (Ж); 12. Разъединив направляющие (А) (см. рис.2), прикрепить их к боковинам ящиков 13,14 согласно разметке; 13. Прикрепить ручки (Г) к фасадам 15,16,17,18,19,20 (саморезы в комплекте); 14. К боковинам 3, 3 и внутренней стойке 4 с внутренней стороны прикрепить направляющие (А) согласно разметке; 15. Вставить ящики (см. рис. 2); 16. Установить крестовины петель (В) на боковины 3, 3 согласно разметке (см. рис. 7) евровинтами (К);   Рис.1 Схема сборки   1. Установить петли (В) на фасады 19,20; 2. Установить стенки ДВП 23,24,25 на саморезы (Ж) (см. рис. 5) используя шайбу (Н);   Рис.1 Схема сборки   1. Установить фасады 19,20 и отрегулировать открывание (см.рис.3) 2. Установить штангу 26; 3. М2.1..wmfВложить полки 10.   Рис.5 Схема установки ДВП  **Внимание!!! При**  **установке деталей 7, 8 см. рис. 6.**  **Боковины 3 одинаковые, являются взаимозаменяемыми.** | **шариковые направляющиедно ящика**    Рис.2 Схема установки шариковых направляющих    Рис.3 Схема установки петель  дверь%202дверь%201дверь%203  Рис.4 Схема установки эксцентрика  **Безимени-1**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | C:\Users\User\Desktop\направл.jpg | Стяжка эксцентриковая |  | 14.jpg | [Конфирмат](file:///\\sever\detail.html) | | А | Б | В | Г | Д | |  |  | C:\Users\User\Desktop\штангодержатель.jpg | 13.jpg | C:\Users\User\Desktop\полкодержатель н.jpg | | Е | Ж | И | К | М |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** | | | | **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** | | А | Шариковые направляющие  L-450х35 мм | 4 компл. | | Б | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 28 компл. | | В | Петля 4-х шарнирная накладная | 6 шт. | | Г | Ручка С31 (160 мм) металлик | 6 шт. | | Д | Евровинт 7х50 | 32 шт. | | Е | Подпятник пластмассовый | 4 шт. | | Ж | Саморез 3,5х16 | 230 шт. | | З | Ключ шестигранник S 4 мм | 1 шт. | | И | Штангодержатель овал | 4 шт. | | К | Евровинт 6.3х11 | 12 шт. | | Л | Заглушка евровинта Дуб Млечный | 2 шт. | | М | Полкодержатель d5 мм | 20 шт. | | Н | Шайба пластмассовая | 42 шт. |   **М2.3..wmfшариковые направляющие**  Необходимый инструмент для сборки:  \* Рулетка \* Отвертка крестовая \* Отвертка плоская  Рис.6 Схема установки деталей 7, 8  Рис.7 Схема установки крестовин петель |

Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!

Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.

Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.

www.rinner.ru

Рис.6 Схема установки крестовин петель

Рис.5 Схема установки деталей 4, 5, 6