|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!** Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени. При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия. **Рекомендации по сборке** Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящимруководством и следуйте его рекомендациям. Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.**Технические данные**Габаритные размеры:Высота (мм): 2000 Вес (кг): 116Глубина (мм): 515Ширина (мм): 1200**Правила пользования и эксплуатации изделия** Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.* Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
* Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
* Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
* При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
* Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
* Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.
* Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
* Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
* Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

**Гарантийные обязательства**Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.Комплектовщик- | **ПАСПОРТ****Шкаф с распашными дверями «Walker» М2 «Шкаф трехсекционный»****ТО-13067023-2015**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Индекс позиции |
| Шкаф с распашными дверями «Walker» М2 «Шкаф трехсекционный» | 02-05-10 Цвет: |

шк 4 ящ.jpg Произведено:РоссияООО «РИННЭР»Удмуртская республикаг. Ижевск ул. Пойма 91/5 e-mail: mebel@rinner.ruwww.rinner.ruт/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| **М2.wmf**

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** |
| **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** |
| 1 | Крыша  | 1168х490х16 | 1 |
| 2 | Дно | 1168х490 х16 | 1 |
| 3 | Боковина  | 2000х490 х16 | 2 |
| 4 | Стойка внутренняя | 368х490 х16 | 1 |
| 5 | Стойка средняя правая | 1520х490х16 | 1 |
| 6 | Стойка средняя левая | 1520х490х16 | 1 |
| 7 | Полка жесткая | 488х418 х16 | 2 |
| 8 | Полка средняя | 1168х490 х16 | 1 |
| 9 | Полка съемная внутренняя | 487х416 х16 | 1 |
| 10 | Полка съемная | 298х463 х16 | 4 |
| 11 | Фальш-панель ящика | 519х120х16 | 4 |
| 12 | Задняя панель ящика | 519х120х16 | 4 |
| 13 | Боковина ящика левая | 450х120х16 | 4 |
| 14 | Боковина ящика правая | 450х120х16 | 4 |
| 15 | Фасад ящика нижний правый | 190х596 х16 | 1 |
| 16 | Фасад ящика нижний левый | 190х596х16 | 1 |
| 17 | Фасад ящика верхний левый | 190х596х16 | 1 |
| 18 | Фасад ящика верхний правый | 190х596х16 | 1 |
| 19 | Фасад левый | 1544х446х16 | 1 |
| 20 | Фасад правый | 1544х446х16 | 1 |
| 21 | Цоколь | 1168х64х16 | 2 |
| 22 | Дно ящика | 549х447х3,2 | 4 |
| 23 | Задняя стенка ДВП1 | 1196х389х3,2 | 1 |
| 24 | Задняя стенка ДВП2 | 1541х439х3,2 | 2 |
| 25 | Задняя стенка ДВП3 | 1541х313х3,2 | 1 |
| 26 | Штанга | 414 мм | 2 |

Рис.1 Схема сборки**Порядок сборки «Шкаф трехсекционный»:** Изделие собирается в горизонтальном положении.1. Установить подпятники (Е) на детали 3, 3 саморезами (Ж);
2. Установить соединительные болты эксцентриков (Б) (см. рис. 4) и штангодержатели (И) на детали 3, 3, 5, 6;
3. Соединить деталь 1,2,8 с деталями 3, 3 эксцентриками (Б), предварительно, установив полку 7 на эксцентрики (Б);
4. Установить на детали 5,6 соединительные болты эксцентриков (Б) (см. рис. 4) и полкодержатели (М);
5. Прикрепить детали 5,6 к деталям 1,8 евровинтами (Д);
6. Прикрепить стойку 4 к деталям 2,8 евровинтами (Д);
7. Прикрепить деталь 21 к детали 2 на евровинты (Д);
8. Детали ящиков 11,12,13,14 скрепить между собой евровинтами (Д) кромкой вверх;
9. На фасады 15,16,17,18 установить соединительные болты эксцентриков (Б);
10. Прикрепить фасады 15,16,17,18 к каркасам ящиков эксцентриками (Б);
11. К каркасам ящиков прикрепить дно 22 саморезами (Ж);
12. Разъединив направляющие (А) (см. рис.2), прикрепить их к боковинам ящиков 13,14 согласно разметке;
13. Прикрепить ручки (Г) к фасадам 15,16,17,18,19,20 (саморезы в комплекте);
14. К боковинам 3, 3 и внутренней стойке 4 с внутренней стороны прикрепить направляющие (А) согласно разметке;
15. Вставить ящики (см. рис. 2);
16. Установить крестовины петель (В) на боковины 3, 3 согласно разметке (см. рис. 7) евровинтами (К);

Рис.1 Схема сборки1. Установить петли (В) на фасады 19,20;
2. Установить стенки ДВП 23,24,25 на саморезы (Ж) (см. рис. 5) используя шайбу (Н);

Рис.1 Схема сборки1. Установить фасады 19,20 и отрегулировать открывание (см.рис.3)
2. Установить штангу 26;
3. М2.1..wmfВложить полки 10.

Рис.5 Схема установки ДВП**Внимание!!! При** **установке деталей 7, 8 см. рис. 6.****Боковины 3 одинаковые, являются взаимозаменяемыми.** | **шариковые направляющиедно ящика**Рис.2 Схема установки шариковых направляющих Рис.3 Схема установки петельдверь%202дверь%201дверь%203 Рис.4 Схема установки эксцентрика**Безимени-1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\User\Desktop\направл.jpg | Стяжка эксцентриковая |  | 14.jpg | Конфирмат |
| А | Б | В | Г | Д |
|  |  | C:\Users\User\Desktop\штангодержатель.jpg | 13.jpg | C:\Users\User\Desktop\полкодержатель н.jpg |
| Е | Ж | И | К | М |

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** |
| **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** |
| А | Шариковые направляющие L-450х35 мм | 4 компл. |
| Б | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 28 компл. |
| В | Петля 4-х шарнирная накладная  | 6 шт. |
| Г | Ручка С31 (160 мм) металлик | 6 шт. |
| Д | Евровинт 7х50 | 32 шт. |
| Е | Подпятник пластмассовый | 4 шт. |
| Ж | Саморез 3,5х16 | 230 шт. |
| З | Ключ шестигранник S 4 мм  | 1 шт. |
| И | Штангодержатель овал | 4 шт. |
| К | Евровинт 6.3х11 | 12 шт. |
| Л | Заглушка евровинта Дуб Млечный | 2 шт. |
| М | Полкодержатель d5 мм | 20 шт. |
| Н | Шайба пластмассовая | 42 шт. |

**М2.3..wmfшариковые направляющие**Необходимый инструмент для сборки:\* Рулетка \* Отвертка крестовая \* Отвертка плоскаяРис.6 Схема установки деталей 7, 8Рис.7 Схема установки крестовин петель |

Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!

Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.

Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.

www.rinner.ru

Рис.6 Схема установки крестовин петель

Рис.5 Схема установки деталей 4, 5, 6