|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!** Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени. При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия. **Рекомендации по сборке** Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящимруководством и следуйте его рекомендациям. Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.**Технические данные**Габаритные размеры:Высота (мм): 2000 Вес (кг): 29 Глубина (мм): 234Ширина (мм): 830**Правила пользования и эксплуатации изделия** Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.* Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
* Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
* Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
* При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
* Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
* Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.
* Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
* Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
* Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

**Гарантийные обязательства**Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.Комплектовщик- | **ПАСПОРТ****Стеллаж «Walker» М5 «Стеллаж»****ТО-13067023-2015**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Индекс позиции |
| Стеллаж «Walker» М5 «Стеллаж» | 05-01-14 Цвет: |

стеллаж.jpg Произведено:РоссияООО «РИННЭР»Удмуртская республикаг. Ижевск ул. Пойма 91/5 e-mail: mebel@rinner.ruwww.rinner.ruт/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| М5.wmf **Порядок сборки «Стеллаж»:** 1. К деталям 5, 7 прикрепить подпятники (Г) саморезами (В);
2. К детали 2 прикрепить деталь 8 евровинтами (А), используя ключ шестигранник (Д);
3. Соединить между собой детали 2,3,4,6,7 евровинтами (А);
4. Аналогично собрать всю конструкцию;
5. К верхней части получившейся конструкции прикрепить деталь 1 евровинтами (А);
6. Поставить собранную конструкцию на место и установить заглушки (Б) на видимые части крепежа.

**Внимание!!! При недостаточной устойчивости крепить изделие к стене при помощи подвесов (Е) обязательно! (см. рис.2).**Рис.1 Схема сборки**крепление подвески** |

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** |
| **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** |
| 1 | Крыша | 830х234х16 | 1 |
| 2 | Дно | 814х234х16 | 1 |
| 3 | Стойка 1 | 368х197х16 | 5 |
| 4 | Боковина | 368х234х16 | 9 |
| 5 | Планка | 64х234х16 | 1 |
| 6 | Полка  | 830х234х16 | 4 |
| 7 | Боковина 1 | 448х234х16 | 1 |
| 8 |  Цоколь | 64х798х16 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конфирмат | Стяжка эксцентриковая | гайка 4x13 | подпятник | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\подвеска.jpg | ЭСКЦЕНТРИК.jpeg |
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж |

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** |
| **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** |
| А | Евровинт 7х50 мм | 63 шт. |
| Б | Заглушка евровинта Дуб Млечный (бежевый)2 | 59 шт. |
| В | Саморез 3,5х16 мм | 12 шт. |
| Г | Подпятник пластмассовый | 4 шт. |
| Д | Ключ шестигранник S 4 мм | 1 шт. |
| Е | Подвеска 5.1 А | 2 шт. |
| Ж | Стяжка эксцентриковая | 2 шт. |

Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru. Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.www.rinner.ruНеобходимый инструмент для сборки:\* Рулетка \* Отвертка крестовая \* Отвертка плоская |

Рис.2 Схема установки подвески