|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!**  Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.  При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.  Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.    **Рекомендации по сборке**  Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим  руководством и следуйте его рекомендациям.  Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.  **Технические данные**  Габаритные размеры:  Высота (мм): 2000 Вес (кг): 29  Глубина (мм): 234  Ширина (мм): 830  **Правила пользования и эксплуатации изделия**  Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.   * Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью. * Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами. * Не ставьте на поверхность раскаленные предметы. * При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели. * Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С. * Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п. * Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка. * Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет. * Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.   **Гарантийные обязательства**  Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.  Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.  Комплектовщик- | **ПАСПОРТ**  **Стеллаж «Walker» М5 «Стеллаж»**  **ТО-13067023-2015**   |  |  | | --- | --- | | Наименование | Индекс позиции | | Стеллаж «Walker» М5 «Стеллаж» | 05-01-14 Цвет: |   стеллаж.jpg    Произведено:  Россия  ООО «РИННЭР»  Удмуртская республика  г. Ижевск ул. Пойма 91/5  e-mail: [mebel@rinner.ru](mailto:Rinner@list.ru)  www.rinner.ru  т/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| М5.wmf  **Порядок сборки «Стеллаж»:**   1. К деталям 5, 7 прикрепить подпятники (Г) саморезами (В); 2. К детали 2 прикрепить деталь 8 евровинтами (А), используя ключ шестигранник (Д); 3. Соединить между собой детали 2,3,4,6,7 евровинтами (А); 4. Аналогично собрать всю конструкцию; 5. К верхней части получившейся конструкции прикрепить деталь 1 евровинтами (А); 6. Поставить собранную конструкцию на место и установить заглушки (Б) на видимые части крепежа.   **Внимание!!! При недостаточной устойчивости крепить изделие к стене при помощи подвесов (Е) обязательно! (см. рис.2).**  Рис.1 Схема сборки  **крепление подвески** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** | | | | | **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | | 1 | Крыша | 830х234х16 | 1 | | 2 | Дно | 814х234х16 | 1 | | 3 | Стойка 1 | 368х197х16 | 5 | | 4 | Боковина | 368х234х16 | 9 | | 5 | Планка | 64х234х16 | 1 | | 6 | Полка | 830х234х16 | 4 | | 7 | Боковина 1 | 448х234х16 | 1 | | 8 | Цоколь | 64х798х16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | [Конфирмат](file:///\\sever\detail.html) | Стяжка эксцентриковая | гайка 4x13 | подпятник | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\подвеска.jpg | ЭСКЦЕНТРИК.jpeg | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** | | | | **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** | | А | Евровинт 7х50 мм | 63 шт. | | Б | Заглушка евровинта Дуб Млечный (бежевый)2 | 59 шт. | | В | Саморез 3,5х16 мм | 12 шт. | | Г | Подпятник пластмассовый | 4 шт. | | Д | Ключ шестигранник S 4 мм | 1 шт. | | Е | Подвеска 5.1 А | 2 шт. | | Ж | Стяжка эксцентриковая | 2 шт. |   Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!  Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.  Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.  www.rinner.ru  Необходимый инструмент для сборки:  \* Рулетка \* Отвертка крестовая \* Отвертка плоская |

Рис.2 Схема установки подвески