|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!**  Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.  При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.  Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.    **Рекомендации по сборке**  Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим  руководством и следуйте его рекомендациям.  Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.  **Технические данные**  Габаритные размеры:  Высота (мм): 2056 Вес (кг): 71кг  Глубина (мм): 508  Ширина (мм): 801  **Правила пользования и эксплуатации изделия**  Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.   * Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью. * Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами. * Не ставьте на поверхность раскаленные предметы. * При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели. * Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С. * Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п. * Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка. * Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет. * Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.   **Гарантийные обязательства**  Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.  Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.  Комплектовщик- | **ПАСПОРТ**  **Шкаф с распашными дверями «Тиффани»**  **Модуль №01 «Шкаф двухдверный»**  **ТО-13067023-2015**   |  |  | | --- | --- | | Наименование | Индекс позиции | | Шкаф с распашными дверями «Тиффани» Модуль №01 «Шкаф двухдверный» | 02-02-14 Цвет: |   шкаф    Произведено:  Россия  ООО «РИННЭР»  Удмуртская республика  г. Ижевск ул. Пойма 91/5  e-mail: [mebel@rinner.ru](mailto:Rinner@list.ru)  www.rinner.ru  т/ф (3412) 998-222 |
| **Порядок сборки изделия:**  Собирать изделие в горизонтальном положении.  1. На детали № 2 установить штоки эксцентриковых стяжек **В** (Рис.2);  2. На полку № 3 и ребро № 5 установить эксцентрики **В** изакрепить между боковинами № 2, завернув эксцентриковые стяжки **В**;  3. Прикрепить горизонты (крышу и дно) дет. № 1 к деталям № 2 евровинтами **Б**, предварительно установив на дно опоры **З** – ***по месту*** при помощи саморезов **Е**;  4. К боковинам № 2 прикрепить штангодержатели (**Н**) на саморезы **Е** и установить полкодержатели для нижней полки (дет.№ 4)**;**  5. Закрепить крестовины петель на боковины № 2;  6. Прикрепить задние стенки № 7 и 8 саморезами **Е**, используя стыковочную планку и контролируя диагональ;  7. На фасадах закрепить накладные петли **Л**;  8. Установить двери (дет.№6). Регулировку дверей (**см. рис.3**) производить после установки шкафа на место;  сборка нф9. Установить штангу (дет.№ 10) на штангодержатели **Н**;  Рис.1 Схема сборки  10. Поместить съемную полку № 4 на полкодержатели;  Безимени-111. Установить лицевую фурнитуру: ручки **Д**, заглушки **К**.    Необходимый инструмент для сборки:  \* Рулетка  \* Отвертка крестовая  \* Отвертка плоская  **дверь%202дверь%201дверь%203**  Рис. 3 Схема установки петель  Рис.2 Схема установки эксцентрика | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** | | | | **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** | | **А** | Евровинт 6,3х11 | 16 шт. | | **Б** | Евровинт 7х50 | 8 шт. | | **В** | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 8 компл. | | **Г** | Полкодержатель d5мм | 4 шт. | | **Д** | Ручка со стразами GRATIS 3957 (128мм) | 2 шт. | | **Е** | Саморез 3,5х16 | 89 шт. | | **Ж** | Ключ шестигранник S 4 мм | 1 шт. | | **З** | Опора регулируемая (88х54х20) №1 металлик | 4 шт. | | **И** | Демпфер самоклеющийся | 4 шт. | | **К** | Заглушка эксцентриковой стяжки Белый | 4 шт. | | **Л** | Петля 4хшарн.накладная | 8 шт. | | **М** | Штангодержатель овал | 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | евровинт 6,3х11 | [Конфирмат](file:///\\sever\detail.html) | Стяжка эксцентриковая | полкодержатель D5 | ручка | гайка 4x13 | | **А** | **Б** | **В** | **Г** | **Д** | **Е** | | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG | подпятник пласт | Заглушка эксцентрика | Заглушка евровинта | Петля накладная УО | Петля 4-х шарн | | **Ж** | **З** | **И** | **К** | **Л** | **М** |      |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** | | | | | **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | | 1 | Горизонт | 801х508х22 | 2 | | 2 | Боковина | 1992х490х16 | 2 | | 3 | Полка жесткая | 768х490х16 | 1 | | 4 | Полка съемная | 766х488х16 | 1 | | 5 | Ребро | 768х120х16 | 1 | | 6 | Фасад МДФ | 1986х396х16 | 2 | | 7 | Задняя стенка ДВП 1 | 1709х397х3,2 | 2 | | 8 | Задняя стенка ДВП 2 | 343х797х3,2 | 1 | | 9 | Планка стыковочная | 1680 | 1 | | 10 | Штанга | 762 | 1 |   **Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!**  Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.  Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412) 998-222  www.rinner.ru |