|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!** Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени. При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия. **Рекомендации по сборке** Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящимруководством и следуйте его рекомендациям. Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.**Технические данные**Габаритные размеры:Высота (мм): 2056 Вес (кг): 71кгГлубина (мм): 508Ширина (мм): 801**Правила пользования и эксплуатации изделия** Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.* Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
* Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
* Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
* При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
* Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
* Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.
* Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
* Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
* Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

**Гарантийные обязательства**Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.Комплектовщик- | **ПАСПОРТ****Шкаф с распашными дверями «Тиффани»** **Модуль №01 «Шкаф двухдверный»****ТО-13067023-2015**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Индекс позиции |
| Шкаф с распашными дверями «Тиффани» Модуль №01 «Шкаф двухдверный» | 02-02-14 Цвет: |

шкаф Произведено:РоссияООО «РИННЭР»Удмуртская республикаг. Ижевск ул. Пойма 91/5 e-mail: mebel@rinner.ruwww.rinner.ruт/ф (3412) 998-222 |
| **Порядок сборки изделия:**Собирать изделие в горизонтальном положении.1. На детали № 2 установить штоки эксцентриковых стяжек **В** (Рис.2); 2. На полку № 3 и ребро № 5 установить эксцентрики **В** изакрепить между боковинами № 2, завернув эксцентриковые стяжки **В**; 3. Прикрепить горизонты (крышу и дно) дет. № 1 к деталям № 2 евровинтами **Б**, предварительно установив на дно опоры **З** – ***по месту*** при помощи саморезов **Е**; 4. К боковинам № 2 прикрепить штангодержатели (**Н**) на саморезы **Е** и установить полкодержатели для нижней полки (дет.№ 4)**;**5. Закрепить крестовины петель на боковины № 2; 6. Прикрепить задние стенки № 7 и 8 саморезами **Е**, используя стыковочную планку и контролируя диагональ; 7. На фасадах закрепить накладные петли **Л**;8. Установить двери (дет.№6). Регулировку дверей (**см. рис.3**) производить после установки шкафа на место; сборка нф9. Установить штангу (дет.№ 10) на штангодержатели **Н**; Рис.1 Схема сборки10. Поместить съемную полку № 4 на полкодержатели;Безимени-111. Установить лицевую фурнитуру: ручки **Д**, заглушки **К**. Необходимый инструмент для сборки:\* Рулетка \* Отвертка крестовая \* Отвертка плоская**дверь%202дверь%201дверь%203**Рис. 3 Схема установки петельРис.2 Схема установки эксцентрика |

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** |
| **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** |
| **А** | Евровинт 6,3х11 | 16 шт. |
| **Б** | Евровинт 7х50 | 8 шт. |
| **В** | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 8 компл. |
| **Г** | Полкодержатель d5мм | 4 шт. |
| **Д** | Ручка со стразами GRATIS 3957 (128мм) | 2 шт. |
| **Е** | Саморез 3,5х16 | 89 шт. |
| **Ж** | Ключ шестигранник S 4 мм | 1 шт. |
| **З** | Опора регулируемая (88х54х20) №1 металлик | 4 шт. |
| **И** | Демпфер самоклеющийся | 4 шт. |
| **К** | Заглушка эксцентриковой стяжки Белый | 4 шт. |
| **Л** | Петля 4хшарн.накладная  | 8 шт. |
| **М** | Штангодержатель овал | 2 шт. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| евровинт 6,3х11 | Конфирмат | Стяжка эксцентриковая | полкодержатель D5 | ручка | гайка 4x13 |
| **А** | **Б** | **В** | **Г** | **Д** | **Е** |
| C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG | подпятник пласт | Заглушка эксцентрика | Заглушка евровинта | Петля накладная УО | Петля 4-х шарн |
| **Ж** | **З** | **И** | **К** | **Л** | **М** |

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** |
| **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** |
| 1 | Горизонт |  801х508х22 | 2 |
| 2 | Боковина | 1992х490х16 | 2 |
| 3 | Полка жесткая |  768х490х16 | 1 |
| 4 | Полка съемная |  766х488х16 | 1 |
| 5 | Ребро  |  768х120х16 | 1 |
| 6 | Фасад МДФ | 1986х396х16 | 2 |
| 7 | Задняя стенка ДВП 1 | 1709х397х3,2 | 2 |
| 8 | Задняя стенка ДВП 2 | 343х797х3,2 | 1 |
| 9 | Планка стыковочная | 1680 | 1 |
| 10 | Штанга | 762 | 1 |

**Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!**Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru. Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412) 998-222www.rinner.ru |