|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!**  Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.  При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.  Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.    **Рекомендации по сборке**  Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим  руководством и следуйте его рекомендациям.  Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.  **Технические данные**  Габаритные размеры:  Высота (мм): 1380 Вес (кг): 74кг  Глубина (мм): 380  Ширина (мм): 1201  **Правила пользования и эксплуатации изделия**  Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.   * Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью. * Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами. * Не ставьте на поверхность раскаленные предметы. * При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели. * Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С. * Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п. * Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка. * Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет. * Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.   **Гарантийные обязательства**  Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.  Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.  Комплектовщик- | **ПАСПОРТ**  **Шкаф комбинированный Тиффани Модуль №02 "Сервант"**  **ТО-13067023-2015**   |  |  | | --- | --- | | Наименование | Индекс позиции | | Шкаф комбинированный Тиффани Модуль №02 "Сервант" | 02-05-11 Цвет: |   шкаф    Произведено:  Россия  ООО «РИННЭР»  Удмуртская республика  г. Ижевск ул. Пойма 91/5  e-mail: [mebel@rinner.ru](mailto:Rinner@list.ru)  www.rinner.ru  т/ф (3412) 998-222 |
| **Порядок сборки изделия:**  ***Изделие может быть собрано как на левую, так и на правую сторону.***  Собирать изделие рекомендуется в горизонтальном положении.   1. Детали – боковину №2 и стойку №3 – стянуть ребром жесткости №5, предварительно установив штоки эксцентриков на дет.№2 и №3 и эсцентрики на дет. №5; 2. Прикрепить на дно (дет.№1) опоры **З** – ***по месту***(под боковины и стойку) при помощи саморезов **Е**; 3. На деталях № 1 (крыше и дне) установить штоки эксцентриковых стяжек **В** (Рис.2); 4. На боковинах № 2 и стойке № 3 установить эксцентрики **В** изакрепить между горизонтами № 1, завернув эксцентриковые стяжки **В**; 5. Установить полкодержатели (**Г**, **Б**) в боковины № 2 и стойку №3; 6. Закрепить крестовины петель на боковинах № 2 с помощью евровинтов **А** и саморезов **Е**; 7. **сборка нф**Прикрепить задние стенки № 9 саморезами **Е**, используя стыковочную планку и контролируя диагональ; 8. На фасадах закрепить петли – накладные **Л** на крайние фасады №7 и №6, полунакладные **М** на центральный №6; 9. Установить двери (дет.№6 и №7). Регулировку дверей (**см. рис.3**) производить после установки шкафа на место; 10. Поместить съемную полку № 4 на полкодержатели **Г**; 11. Поместить съемные полки № 8 на полкодержатели для стекла **Б**;   Рис.1 Схема сборки   1. **Безимени-1**Установить лицевую фурнитуру: ручки **Д**, заглушки **К, Ж**.   Рис.2 Схема установки эксцентрика    **Изделие может быть оснащено комплектом подсветки для стеклянных полок.**  В данном случае светильник-клипсу следует установить на торец полки со стороны задней стенки ДВП. Соединительные провода вывести за ДВП, просверлив дополнительное технологическое отверстие по месту установки съемной стеклянной полки (дет.№8).  **дверь%202дверь%201дверь%203**  Рис. 3 Схема установки петель  Рис. 3 Схема установки петель | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** | | | | **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** | | **А** | Евровинт 6,3х11 | 18 шт. | | **Б** | Полкодержатель для стекла «Лопатка» с присоской | 12 шт. | | **В** | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 14 компл. | | **Г** | Полкодержатель d5мм | 12 шт. | | **Д** | Ручка со стразами GRATIS 3957 (128мм) | 3 шт. | | **Е** | Саморез 3,5х16 | 85 шт. | | **Ж** | Заглушка отверстия d 5 Белый | 24 шт | | **З** | Опора регулируемая (88х54х20) №1 металлик | 6 шт. | | **И** | Демпфер самоклеющийся | 6 шт. | | **К** | Заглушка эксцентриковой стяжки Белый | 14 шт. | | **Л** | Петля 4хшарн.накладная | 6 шт. | | **М** | Петля 4хшарн.полунакладная | 3 шт. | |  |  |  |   Необходимый инструмент для сборки:  \* Рулетка \* Отвертка крестовая \* Отвертка плоская   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** | | | | | **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | | 1 | Горизонт | 1201х380х22 | 2 | | 2 | Боковина | 1316х362х16 | 2 | | 3 | Стойка | 768х490х16 | 1 | | 4 | Полка съемная | 774х360х16 | 3 | | 5 | Ребро | 776х 80х16 | 1 | | 6 | Фасад МДФ | 1310х396х16 | 2 | | 7 | Фасад рамочный | 1310х396х16 | 1 | | 8 | Полка съемная стеклянная | 372х358х4 | 3 | | 9 | Задняя стенка ДВП 1 | 1354х397х3,2 | 2 | | 10 | Планка стыковочная | 1312 | 1 | | 11 | Задняя стенка ДВП 2 | 1354х397х3,2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | евровинт 6,3х11 | [Конфирмат](file:///\\sever\detail.html) | Стяжка эксцентриковая | полкодержатель D5 | ручка | гайка 4x13 | | **А** | **Б** | **В** | **Г** | **Д** | **Е** | | Заглушка на отверстие.jpg | подпятник пласт | Заглушка эксцентрика | Заглушка евровинта | Петля накладная УО | Петля 4-х шарн | | **Ж** | **З** | **И** | **К** | **Л** | **М** |   **Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!**  Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.  Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412) 998-222  www.rinner.ru |