|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!** Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени. При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия. **Рекомендации по сборке** Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящимруководством и следуйте его рекомендациям. Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.**Технические данные**Габаритные размеры:Высота (мм): 1380 Вес (кг): 74кгГлубина (мм): 380Ширина (мм): 1201**Правила пользования и эксплуатации изделия** Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.* Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
* Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
* Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
* При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
* Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
* Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.
* Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
* Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
* Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

**Гарантийные обязательства**Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.Комплектовщик- | **ПАСПОРТ****Шкаф комбинированный Тиффани Модуль №02 "Сервант"****ТО-13067023-2015**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Индекс позиции |
| Шкаф комбинированный Тиффани Модуль №02 "Сервант" | 02-05-11 Цвет: |

шкаф Произведено:РоссияООО «РИННЭР»Удмуртская республикаг. Ижевск ул. Пойма 91/5 e-mail: mebel@rinner.ruwww.rinner.ruт/ф (3412) 998-222 |
| **Порядок сборки изделия:*****Изделие может быть собрано как на левую, так и на правую сторону.*** Собирать изделие рекомендуется в горизонтальном положении.1. Детали – боковину №2 и стойку №3 – стянуть ребром жесткости №5, предварительно установив штоки эксцентриков на дет.№2 и №3 и эсцентрики на дет. №5;
2. Прикрепить на дно (дет.№1) опоры **З** – ***по месту***(под боковины и стойку) при помощи саморезов **Е**;
3. На деталях № 1 (крыше и дне) установить штоки эксцентриковых стяжек **В** (Рис.2);
4. На боковинах № 2 и стойке № 3 установить эксцентрики **В** изакрепить между горизонтами № 1, завернув эксцентриковые стяжки **В**;
5. Установить полкодержатели (**Г**, **Б**) в боковины № 2 и стойку №3;
6. Закрепить крестовины петель на боковинах № 2 с помощью евровинтов **А** и саморезов **Е**;
7. **сборка нф**Прикрепить задние стенки № 9 саморезами **Е**, используя стыковочную планку и контролируя диагональ;
8. На фасадах закрепить петли – накладные **Л** на крайние фасады №7 и №6, полунакладные **М** на центральный №6;
9. Установить двери (дет.№6 и №7). Регулировку дверей (**см. рис.3**) производить после установки шкафа на место;
10. Поместить съемную полку № 4 на полкодержатели **Г**;
11. Поместить съемные полки № 8 на полкодержатели для стекла **Б**;

Рис.1 Схема сборки1. **Безимени-1**Установить лицевую фурнитуру: ручки **Д**, заглушки **К, Ж**.

Рис.2 Схема установки эксцентрика **Изделие может быть оснащено комплектом подсветки для стеклянных полок.** В данном случае светильник-клипсу следует установить на торец полки со стороны задней стенки ДВП. Соединительные провода вывести за ДВП, просверлив дополнительное технологическое отверстие по месту установки съемной стеклянной полки (дет.№8).**дверь%202дверь%201дверь%203**Рис. 3 Схема установки петельРис. 3 Схема установки петель |

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** |
| **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** |
| **А** | Евровинт 6,3х11 | 18 шт. |
| **Б** | Полкодержатель для стекла «Лопатка» с присоской | 12 шт. |
| **В** | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 14 компл. |
| **Г** | Полкодержатель d5мм | 12 шт. |
| **Д** | Ручка со стразами GRATIS 3957 (128мм) | 3 шт. |
| **Е** | Саморез 3,5х16 | 85 шт. |
| **Ж** | Заглушка отверстия d 5 Белый | 24 шт |
| **З** | Опора регулируемая (88х54х20) №1 металлик | 6 шт. |
| **И** | Демпфер самоклеющийся | 6 шт. |
| **К** | Заглушка эксцентриковой стяжки Белый | 14 шт. |
| **Л** | Петля 4хшарн.накладная  | 6 шт. |
| **М** | Петля 4хшарн.полунакладная  | 3 шт. |
|  |  |  |

Необходимый инструмент для сборки:\* Рулетка \* Отвертка крестовая \* Отвертка плоская

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** |
| **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** |
| 1 | Горизонт | 1201х380х22 | 2 |
| 2 | Боковина | 1316х362х16 | 2 |
| 3 | Стойка |  768х490х16 | 1 |
| 4 | Полка съемная |  774х360х16 | 3 |
| 5 | Ребро  |  776х 80х16 | 1 |
| 6 | Фасад МДФ | 1310х396х16 | 2 |
| 7 | Фасад рамочный | 1310х396х16 | 1 |
| 8 | Полка съемная стеклянная | 372х358х4 | 3 |
| 9 | Задняя стенка ДВП 1 | 1354х397х3,2 | 2 |
| 10 | Планка стыковочная | 1312 | 1 |
| 11 | Задняя стенка ДВП 2 | 1354х397х3,2 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| евровинт 6,3х11 | Конфирмат | Стяжка эксцентриковая | полкодержатель D5 | ручка | гайка 4x13 |
| **А** | **Б** | **В** | **Г** | **Д** | **Е** |
| Заглушка на отверстие.jpg | подпятник пласт | Заглушка эксцентрика | Заглушка евровинта | Петля накладная УО | Петля 4-х шарн |
| **Ж** | **З** | **И** | **К** | **Л** | **М** |

**Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!**Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru. Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412) 998-222www.rinner.ru |