|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!**  Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.  При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.  Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.    **Рекомендации по сборке**  Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим  руководством и следуйте его рекомендациям.  Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.  **Технические данные**  Габаритные размеры:  Высота (мм): 402 Вес (кг): 24кг  Глубина (мм): 503  Ширина (мм): 801  **Правила пользования и эксплуатации изделия**  Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.   * Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью. * Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами. * Не ставьте на поверхность раскаленные предметы. * При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели. * Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С. * Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п. * Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка. * Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет. * Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.   **Гарантийные обязательства**  Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.  Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.  Комплектовщик- | **ПАСПОРТ**  **Стол журнальный «Тиффани»**  **Модуль №09**  **ТО-13067023-2015**   |  |  | | --- | --- | | Наименование | Индекс позиции | | Стол журнальный «Тиффани» Модуль №09 «Стол журнальный» | 01-02-05 Цвет: |   столик.png    Произведено:  Россия  ООО «РИННЭР»  Удмуртская республика  г. Ижевск ул. Пойма 91/5  e-mail: [mebel@rinner.ru](mailto:Rinner@list.ru)  www.rinner.ru  т/ф (3412) 998-222 |
| **Безимени-1сборка нф**  **Рис.2**. Схема установки эксцентрика  Рис.1 Схема сборки  **Порядок сборки изделия:**   1. На детали №2 (боковины) установить эксцентриковые стяжки **В**; 2. Скрепить между собой ребра обвзяки (детали №5 и №6) с помощью евровинтов **Б**; 3. Прикрепить к получившейся раме с узких сторон боковины (дет.№2) на саморезы **З**; 4. Установить детали №2 на дно (дет. №1) и закрепить евровинтами **Б**, предварительно установив на дно опоры **Д** согласно разметке при помощи саморезов **Е**; 5. На панели МДФ (дет.№7 и №8) установить штоки эксцентриков и прикрепить их к боковинам (дет№2) с помощью эксцентриковых стяжек **В**; 6. Прикрепить панели МДФ к дет.№1 (дну) с помощью евровинтов **Б**; 7. В отверстия на боковинах № 2 установить полкодержатели **Г** для полки (дет.№ 4)**;** 8. На раму (сборка дет.№5 и №6) поместить столешницу матированной частью рисунка вниз (дет.№3).     ВНИМАНИЕ!  Стеклянная столешница не закреплена!  Во избежание травм изделие не переворачивать. При желании столешницу можно закрепить самостоятельно при помощи клея для стеклянных поверхностей.  **Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!**  Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.  Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412) 998-222  www.rinner.ru | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** | | | | | **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | | 1 | Дно | 801х503х22 | 1 | | 2 | Боковина | 358х464х22 | 2 | | 3 | Столешница стеклянная с рисунком | 755х463х6 | 1 | | 4 | Полка съемная | 754х462х16 | 1 | | 5 | Ребро 1 | 756х55х16 | 2 | | 6 | Ребро 2 | 432х55х16 | 2 | | 7 | Панель МДФ 1 | 360х90х16 | 2 | | 8 | Панель МДФ 2 | 360х90х16 | 2 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** | | | | **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** | | **А** | Ключ шестигранник S 4 мм | 1 шт. | | **Б** | Евровинт 7х50 | 14 шт. | | **В** | Стяжка эксцентриковая | 8 шт. | | **Г** | Полкодержатель d5мм | 4 шт. | | **Д** | Опора регулируемая (88х54х20), металлик | 4 шт. | | **Е** | Саморез 3,5х16 | 16 шт. | | **Ж** | Заглушка евровинта Белый | 6 шт. | | **З** | Саморез 4х30 | 10 шт. | | **И** | Заглушка эксцентриковой стяжки Белый | 4 шт. |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG | [Конфирмат](file:///\\sever\detail.html) | полкодержатель D5 | полкодержатель D5 | полкодержатель D5 | | **А** | **Б** | **В** | **Г** | **Д** | | гайка 4x13 | Заглушка евровинта | C:\Users\Office\Desktop\саморез 3,5 х30.jpeg | Заглушка евровинта | | **Е** | **Ж** | **З** | **И** |   Необходимый инструмент для сборки:  \* Рулетка \* Отвертка крестовая \* Отвертка плоская |