|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!** Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени. При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия. **Рекомендации по сборке** Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящимруководством и следуйте его рекомендациям. Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.**Технические данные**Габаритные размеры:Высота (мм): 402 Вес (кг): 24кгГлубина (мм): 503Ширина (мм): 801**Правила пользования и эксплуатации изделия** Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.* Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
* Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
* Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
* При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
* Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
* Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.
* Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
* Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
* Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

**Гарантийные обязательства**Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.Комплектовщик- | **ПАСПОРТ****Стол журнальный «Тиффани»** **Модуль №09** **ТО-13067023-2015**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Индекс позиции |
| Стол журнальный «Тиффани» Модуль №09 «Стол журнальный» | 01-02-05 Цвет: |

столик.png Произведено:РоссияООО «РИННЭР»Удмуртская республикаг. Ижевск ул. Пойма 91/5 e-mail: mebel@rinner.ruwww.rinner.ruт/ф (3412) 998-222 |
| **Безимени-1сборка нф****Рис.2**. Схема установки эксцентрикаРис.1 Схема сборки**Порядок сборки изделия:**1. На детали №2 (боковины) установить эксцентриковые стяжки **В**;
2. Скрепить между собой ребра обвзяки (детали №5 и №6) с помощью евровинтов **Б**;
3. Прикрепить к получившейся раме с узких сторон боковины (дет.№2) на саморезы **З**;
4. Установить детали №2 на дно (дет. №1) и закрепить евровинтами **Б**, предварительно установив на дно опоры **Д** согласно разметке при помощи саморезов **Е**;
5. На панели МДФ (дет.№7 и №8) установить штоки эксцентриков и прикрепить их к боковинам (дет№2) с помощью эксцентриковых стяжек **В**;
6. Прикрепить панели МДФ к дет.№1 (дну) с помощью евровинтов **Б**;
7. В отверстия на боковинах № 2 установить полкодержатели **Г** для полки (дет.№ 4)**;**
8. На раму (сборка дет.№5 и №6) поместить столешницу матированной частью рисунка вниз (дет.№3).

 ВНИМАНИЕ!Стеклянная столешница не закреплена!Во избежание травм изделие не переворачивать. При желании столешницу можно закрепить самостоятельно при помощи клея для стеклянных поверхностей.**Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!**Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru. Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412) 998-222www.rinner.ru |

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** |
| **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** |
| 1 | Дно |  801х503х22 | 1 |
| 2 | Боковина | 358х464х22 | 2 |
| 3 | Столешница стеклянная с рисунком |  755х463х6 | 1 |
| 4 | Полка съемная |  754х462х16 | 1 |
| 5 | Ребро 1 | 756х55х16 | 2 |
| 6 | Ребро 2 | 432х55х16 | 2 |
| 7 | Панель МДФ 1 | 360х90х16 | 2 |
| 8 | Панель МДФ 2 | 360х90х16 | 2 |

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** |
| **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** |
| **А** | Ключ шестигранник S 4 мм | 1 шт. |
| **Б** | Евровинт 7х50 | 14 шт. |
| **В** | Стяжка эксцентриковая | 8 шт. |
| **Г** | Полкодержатель d5мм | 4 шт. |
| **Д** | Опора регулируемая (88х54х20), металлик | 4 шт. |
| **Е** | Саморез 3,5х16 | 16 шт. |
| **Ж** | Заглушка евровинта Белый | 6 шт. |
| **З** | Саморез 4х30 | 10 шт. |
| **И** | Заглушка эксцентриковой стяжки Белый | 4 шт. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG | Конфирмат | полкодержатель D5 | полкодержатель D5 | полкодержатель D5 |
| **А** | **Б** | **В** | **Г** | **Д** |
| гайка 4x13 | Заглушка евровинта | C:\Users\Office\Desktop\саморез 3,5 х30.jpeg | Заглушка евровинта |
| **Е** | **Ж** | **З** | **И** |

Необходимый инструмент для сборки:\* Рулетка \* Отвертка крестовая \* Отвертка плоская |