|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Уважаемый покупатель!** Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени. При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия. **Рекомендации по сборке** Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящимруководством и следуйте его рекомендациям. Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме. **Технические данные**Габаритные размеры: Ширина:…………………1740Глубина:…………………2040Высота: …………………1104Вес : ……………………..90,7 кг **Правила пользования и эксплуатации изделия** Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.* Не допускайте точечную нагрузку на ламели.
* Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
* Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
* Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
* При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
* Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.
* Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
* Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
* Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

**Гарантийные обязательства**Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.Срок эксплуатации изделия – 7 лет; срок гарантии – 1 год.Комплектовщик- Баймачева - 1088 | **ПАСПОРТ****Кровать двойная «Глэдис» М32 Кровать 1,6 с подъемным механизмом и мягкой частью»****ТО-13067023-2015**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Индекс позиции |
| Кровать двойная «Глэдис» М32 Кровать 1,6 с подъемным механизмом и мягкой частью» | 20-03-07 Цвет: |

пробн кроватьпроизведеноРоссияООО «РИННЭР»Удмуртская республикаг. Ижевск ул. Пойма 91/5E-Mail: Rinner@list.ruWWW.Rinner.ruт/ф (3412) 998-222 |
| Кровать Гледис М32 с мягкой частью**Схема сборки «М32 Кровать 1.6 с подъемным механизмом»****1**,На детали (1,2,3,4,5) установить подпятники (К) с помощью саморезов (Е), к деталям (3,4) прикрепить ребро (5) экс. стяжками (М)**2**. Детали (3,4) закрепить уголками кроватной стяжки (З) к спинке большой (1) (отверстия с прорезями к большой спинке) при помощи эксцентриков (М) и винтов М6х25 с шайбами (И) , гайки (Д); **3**. Стянуть спинку малую (2) с боковинами (3, 4) используя стяжки эксцентриковые (М) и кронштейн стяжки кроватной (И) винтами мебельными М6х12 (В);**4.** Закрепить Подъемный механизм (П) к внутренним боковинам (3, 4) используя болты (Г) с (И) и (Д) ;**5**. Установить газ-лифты механизма подъема (П) баллоном вниз, используя гайки (Д) по 2шт. на скрутку.**6**. Закрепить ортопедическое основание к подъемному механизму при помощи винтов (Б) с (И) и (Д);**7.**  Опустить дно ДВП (14) к боковинам и ребру кровати (7) ***Внимание! ДВП - вкладное, к кровати не крепится!*****8.** Закрепить мягкие части в спинке Большой (1) на саморезы (Ж).**9**. Установить ограничитель матраца по середине ортопедического основания у изголовья.**10**. Закрепить ремень на кровать у подножья на ортопедическое основание «удавкой» для последующего подъема основания.**11,** Приклеить демпфер (ф) на верхний торец ребра (5) в местах соприкосновения с металлическим основанием.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксцентриковая%20стяжка | Эксцентриковая%20стяжка | Саморез 3,5-16.jpg | Направл. шариковые.jpg | Саморез 3,5-16.jpg | Саморез 3,5-16.jpg | газ лифт |
| Б | В | Г | Д | Е | Ж | П |
| опора Н019020 Н20мм.jpg | шайба увеличенная | Ключ шестигранный |  | Стяжка эксцентриковая | CK_1 |
| З | И | К | 6 | М | Р |
|  | http://profison.ru/image/data/Ormatek/ris%206.JPG | **http://profison.ru/image/data/Ormatek/ris%207.JPG** |
|  | Т | У  |

**ВНИМАНИЕ!** *Мебель для лежания функционально предназначена только для лежания.*  *Не рекомендуется вставать ногами на изделия. Во избежание несчастных случаев и повреждения купленной Вами мебели не разрешайте детям прыгать на кровати.****Рис.1*** Схема сборки |

|  |
| --- |
| **Спецификация деталей** |
| № | **Наименование** | **Размеры** | **шт** | Необходимый инструмент для сборки:* Рулетка
* Отвертка крестовая
* Отвертка плоская
 |
| 1 | Спинка большая | 1100х1740х16 | 1 |
| 2 | Спинка малая | 350х1634х16 | 1 |
| 3 | Боковина левая | 2008х350х16 | 1 |
| 4 | Боковина правая | 2008х350х16 | 1 |
| 5 | Ребро | 217х1600х16 | 1 |
| 6 | Мягкая часть  | 756,5х500х3 | 2 |
| 7 | ДВП основание | 992х1594х3 | 2 |

|  |
| --- |
| **Спецификация крепежа и фурнитуры** |
|  | **Наименование** | **Кол-во** |
| Б | Винт М6х40  | 4 шт |
| В | Винт М6х12  | 12 шт |
| Г | Винт М6х25  | 10шт |
| Д | Гайка М6 | 22 шт |
| Е | Саморез 3,5х16 | 20 шт |
| Ж | Саморез 4х30 | 8 шт |
| З | Уголок стяжки кроватной СК-1 | 2 шт |
| И | Шайба увеличенная М6 | 14 шт |
| К | Подпятник | 10 шт |
| М | Стяжка эксцентриковая 5х13 | 10 компл |
| П | Механизм подъема №147 (газ.амортизаторы 600-800Н) | 1 компл |
| Р | Кронтштейн стяжки кроватной СК 1 | 2 шт |
| Т | Ремень на кровать | 1 шт |
| У | Ограничитель матраца | 1 шт |
| Ф | Демпфер самоклеящий | 3 шт |

 Безимени-1Безимени-1***Рис.2*** Схема сборки стяжки эксцентриковой |