|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!**  Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.  При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.  Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.    **Рекомендации по сборке**  Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим  руководством и следуйте его рекомендациям.  Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.  **Технические данные**  Габаритные размеры:  Ширина:…………………1740  Глубина:…………………2040  Высота: …………………1104  Вес : ……………………..90,7 кг  **Правила пользования и эксплуатации изделия**  Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.   * Не допускайте точечную нагрузку на ламели. * Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью. * Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами. * Не ставьте на поверхность раскаленные предметы. * При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели. * Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п. * Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка. * Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет. * Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.   **Гарантийные обязательства**  Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.  Срок эксплуатации изделия – 7 лет; срок гарантии – 1 год.  Комплектовщик- Баймачева - 1088 | **ПАСПОРТ**  **Кровать двойная «Глэдис» М32 Кровать 1,6 с подъемным механизмом и мягкой частью»**  **ТО-13067023-2015**   |  |  | | --- | --- | | Наименование | Индекс позиции | | Кровать двойная «Глэдис» М32 Кровать 1,6 с подъемным механизмом и мягкой частью» | 20-03-07 Цвет: |   пробн кроватьпроизведено  Россия  ООО «РИННЭР»  Удмуртская республика  г. Ижевск ул. Пойма 91/5  E-Mail: [Rinner@list.ru](mailto:Rinner@list.ru)  WWW.Rinner.ru  т/ф (3412) 998-222 | |
| Кровать Гледис М32 с мягкой частью  **Схема сборки «М32 Кровать 1.6 с подъемным механизмом»**  **1**,На детали (1,2,3,4,5) установить подпятники (К) с помощью саморезов (Е), к деталям (3,4) прикрепить ребро (5) экс. стяжками (М)  **2**. Детали (3,4) закрепить уголками кроватной стяжки (З) к спинке большой (1) (отверстия с прорезями к большой спинке) при помощи эксцентриков (М) и винтов М6х25 с шайбами (И) , гайки (Д);  **3**. Стянуть спинку малую (2) с боковинами (3, 4) используя стяжки эксцентриковые (М) и кронштейн стяжки кроватной (И) винтами мебельными М6х12 (В);  **4.** Закрепить Подъемный механизм (П) к внутренним боковинам (3, 4) используя болты (Г) с (И) и (Д) ;  **5**. Установить газ-лифты механизма подъема (П) баллоном вниз, используя гайки (Д) по 2шт. на скрутку.  **6**. Закрепить ортопедическое основание к подъемному механизму при помощи винтов (Б) с (И) и (Д);  **7.**  Опустить дно ДВП (14) к боковинам и ребру кровати (7)  ***Внимание! ДВП - вкладное, к кровати не крепится!***  **8.** Закрепить мягкие части в спинке Большой (1) на саморезы (Ж).  **9**. Установить ограничитель матраца по середине ортопедического основания у изголовья.  **10**. Закрепить ремень на кровать у подножья на ортопедическое основание «удавкой» для последующего подъема основания.  **11,** Приклеить демпфер (ф) на верхний торец ребра (5) в местах соприкосновения с металлическим основанием.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Эксцентриковая%20стяжка | Эксцентриковая%20стяжка | Саморез 3,5-16.jpg | Направл. шариковые.jpg | Саморез 3,5-16.jpg | Саморез 3,5-16.jpg | газ лифт | | | Б | В | Г | Д | Е | Ж | П | | | опора Н019020 Н20мм.jpg | шайба увеличенная | [Ключ шестигранный](file:///\\sever\detail.html) |  | Стяжка эксцентриковая | | | CK_1 | | З | И | К | 6 | М | | | Р | |  | http://profison.ru/image/data/Ormatek/ris%206.JPG | **http://profison.ru/image/data/Ormatek/ris%207.JPG** | |  | Т | У |   **ВНИМАНИЕ!** *Мебель для лежания функционально предназначена только для лежания.*  *Не рекомендуется вставать ногами на изделия. Во избежание несчастных случаев и повреждения купленной Вами мебели не разрешайте детям прыгать на кровати.*  ***Рис.1*** Схема сборки | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Спецификация деталей** | | | | | | | № | **Наименование** | **Размеры** | **шт** | Необходимый инструмент для сборки:   * Рулетка * Отвертка крестовая * Отвертка плоская | | 1 | Спинка большая | 1100х1740х16 | 1 | | 2 | Спинка малая | 350х1634х16 | 1 | | 3 | Боковина левая | 2008х350х16 | 1 | | 4 | Боковина правая | 2008х350х16 | 1 | | 5 | Ребро | 217х1600х16 | 1 | | 6 | Мягкая часть | 756,5х500х3 | 2 | | 7 | ДВП основание | 992х1594х3 | 2 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Спецификация крепежа и фурнитуры** | | | |  | **Наименование** | **Кол-во** | | Б | Винт М6х40 | 4 шт | | В | Винт М6х12 | 12 шт | | Г | Винт М6х25 | 10шт | | Д | Гайка М6 | 22 шт | | Е | Саморез 3,5х16 | 20 шт | | Ж | Саморез 4х30 | 8 шт | | З | Уголок стяжки кроватной СК-1 | 2 шт | | И | Шайба увеличенная М6 | 14 шт | | К | Подпятник | 10 шт | | М | Стяжка эксцентриковая 5х13 | 10 компл | | П | Механизм подъема №147 (газ.амортизаторы 600-800Н) | 1 компл | | Р | Кронтштейн стяжки кроватной СК 1 | 2 шт | | Т | Ремень на кровать | 1 шт | | У | Ограничитель матраца | 1 шт | | Ф | Демпфер самоклеящий | 3 шт |     Безимени-1Безимени-1  ***Рис.2*** Схема сборки стяжки эксцентриковой |